27/08/1996
Cher Collègue,

Voici comment créer des écrans d’oscillo sauvegardés par PCXDUMP et réaffichés par PCXLAB.

1) Créer un répertoire C:\OSCILLO sur le disque dur, y copier le programme oscillo.exe. Copier les fichiers du programme de capture et lecture du répertoire A:\DUMP dans un répertoire C:\DUMP.

2) Par commodité, placer un PATH= C:\DUMP dans l’autoexec.bat. Relancer l'ordinateur pour que le changement soit pris en compte.
Si vous ne voulez pas modifier votre autoexec.bat, vous pouvez vous en dispenser, et vous lancerez le programme de capture en tapant après C:> les commandes : cd dump [Entrée] puis pcxdump [Entrée]. Sauter le $3.

3) Lancer PCXDUMP à partir de C:>  en tapant la commande PCXDUMP puis Entrée.

4) Choisir les options suivantes : DIR : C:\OSCILLO  (c’est le répertoire où seront placés les fichiers oscilxxx.pcx sauvés par la capture d’écran).
MOUSE : ON (bascule par la touche Entrée) , cette option permet de faire une capture en cliquant simultanément les deux boutons gauche et droit de la souris (pas toujours avec Win95: dans ce cas utiliser la combinaison de touches Hotkey).
NAME : effacer DUMP, écrire OSCIL (ou autre nom de 7 lettres maxi pour laisser la place à 1 chiffre au moins, que rajoute PCXDUMP lorsqu’il sauve un écran : OSCIL001.PCX , OSCIL002.PCX  ...).
OFFSET : 1 (le pavé numérique ne fonctionne pas, il faut utiliser les chiffres du haut du clavier), cette option indique à partir de quel numéro la sauvegarde sera effectuée; on peut utiliser 10 pour des captures qui serviront au binôme n°1, puis OFFSET = 20 pour le binôme n° 2, etc ...
Advanced options : laisser les options par défaut, vérifier si est choisie: VIDEO : AUTO (détection automatique du type de carte graphique).
Puis install pour terminer.
Il faudra refaire tout ce paramétrage à chaque fois que l’on chargera PCXDUMP car les paramètres ne sont pas conservés (logiciel shareware en essai temporaire).

5) Lancer le programme OSCILLO.EXE sous DOS impérativement si vous voulez faire une capture.

6) Quand les courbes sont tracées, cliquer ensemble les boutons Gauche et Droit de la souris (ou actionner la Hotkey choisie au paramétrage), aux beep l’écran est sauvé sous le nom OSCIL001.PCX dans le rép C:\OSCILLO.

7) Touche ESC : nouveau graphe (O/N)? Si oui, on peut sauver autant d’écrans que l’on veut jusqu’à ce que l’on réponde non à la question.

8) Affichage d’un écran : à partir de C:> taper PCXLAB (c’est le programme de lecture des fichiers *.PCX).
Il affiche la liste des répertoires de C (on peut lire sur A si l’on veut).
Aller dans OSCILLO. On voit la liste des fichiers *.PCX
On peut les visionner un par un ou les faire défiler les uns après les autres en boucle : les sélectionner par la touche Espace puis taper F8 (on peut changer la durée de chaque vue à partir des options à l’installation).
Si l’on n’a pas de VESA-driver choisir l’option SKIPVESA.

Lors de l’utilisation par les élèves, ils n’ont à utiliser que PCXLAB qui n’a pas besoin d’être paramétré, et ce n’est pas compliqué. On peut d’ailleurs se contenter de charger dans les ordinateurs des élèves uniquement le programme PCXLAB. On peut aussi convertir les fichiers au format BMP (avec PCXLAB) et les faire lire par Paintbrush , ou par le programme "Lecture" sous Windows présent sur la disquette dans le répertoire LectComp.

9) Avec Windows95 on peut faire fonctionner le programme de lecture PCXLAB à partir d’un raccourci: dans les propriétés de ce raccourci, paramètres avancés, choisir "suggérer le mode MS-DOS" , et "empêcher la détection de Windows par les programmes MS-DOS".
Le programme de capture PCXDUMP ne fonctionne que si l’on est en mode MS-DOS. Une fois ce programme chargé en mémoire (cf §2, 3, 4), lancer oscillo.exe à partir du DOS.
Pour faire des impressions d’écran NB sous W95, utiliser la touche ImprEcran qui fait passer l’image dans le presse-papier. La commande Coller du menu Edition de Paint permet de rappeler l’image. Tant que l’image est encore entourée du cadre pointillé, appeler la commande Coller vers, donner un nom au fichier, puis ouvrez-le : il ne contiendra que la copie propre de l’écran dont on peut inverser les couleurs pour une impression NB après avoir coché l’option Noir et Blanc du menu Attributs de Image (marquer les courbes d’un chiffre pour les distinguer).


