mardi 11 février 1997


Chèr(e) collègue,

Le répertoire LECTCOMP renferme les fichiers suivants :

- lecture.bat qui décompacte automatiquement les fichiers oscilxxx.exe en oscilxxx.bmp ; ce fichier lecture.bat, ainsi que les oscilxxx.exe sont détruits en fin de décompactage ; si vous désirez les conserver, détruisez lecture.bat. Pour décompacter un oscilxxx.exe, il suffit de double-cliquer dessus.
- 24 fichiers oscilxxx.exe autodécompactables en double-cliquant sur leur nom. Ce sont des fichiers contenant chacun un écran d’oscillo sauvegardé selon la méthode décrite dans le fichier Alire1.txt.
- Vbrun300.dll  nécessaire au fonctionnement du programme lecture.exe. Ce fichier Vbrun300.dll est à placer dans le répertoire Windows de votre disque dur, à moins qu’il n’y soit déjà ; ou bien s'il y a un problème le placer dans c:\windows\system).
- lecture.exe qui est un programme de lecture de fichiers images bitmap en .BMP. Créé avec VisualBasic3.

Si la création de fichiers images vous rebute, vous pouvez vous contenter de faire lire quelques écrans par les élèves, et garder les autres pour une interrogation. Le stock est suffisant pour un  choix varié.

La réduction du panneau de boutons de l’oscilloscope à trois boutons, apprend aux élèves à rechercher ces trois boutons sur l’oscillo réel pour faire les mesures demandées.
L’idéal serait d’utiliser ce logiciel dès le TP sur l’oscillo (en seconde): réserver 10 ou 15 min en fin de séance pour cela. Les TP suivants où l’on réutilise l’oscilloscope profitent de cet apprentissage. Les élèves gagnent du temps et de l’autonomie, en notant systématiquement leurs mesures sous la forme :
       U1 = nb divisions × calibre de la voie1 avec l’unité = ....... (unité)
 ou  T = nb de divisions × calibre du balayage avec l’unité = ...... (unité).



